
;//《trc224x》


;//《trc224t》〔J67〕《trc224w》より

;//シナリオ：分岐終了

$MUSIC_FADE,1500

$L_BG,b\bgblack.s25,0,0,0
$DRAW_EX,0,,2000,1


;//条件分岐〔J69〕
;//いのりループを既読なら、このまま進行　⇒《trc224y》
;//いのりループを未読なら、シナリオ：合流へ　⇒《trc224z》
